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Figura 1. Coletor vertical usado na determinação da uniformidade de distribuição volumétrica.
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Figura 2. Velocidade de distribuição vertical do ar a 0,5 m da saída do ventilador.
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Figura 3. Dispositivo usado para medir a uniformidade de distribuição volumétrica vertical.
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Figura 4. Uniformidade de distribuição volumétrica vertical.
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