Tabela 1. População inicial de plantas (nº de plantas ha-1) em função dos sistemas de manejo.
	                                                
  Sistemas de manejo
	Velocidades na operação de semeadura

	
	3 km h-1
	5 km h-1
	6 km h-1
	8 km h-1
	Médias

	SDh
	47.142,75
	    35.714,25 b
	  33.214,50  b
	26.428,75
	35.625,06

	SDd
	47.499,75
	37.857,25ab
	  37.500,00ab
	25.357,25
	37.053,56

	CR
	49.285,50
	41.785,50ab
	  34.493,00ab
	26.785,75
	38.087,44

	CC
	50.535,75
	    44.210,50a
	42.142,75a
	28.571,25
	41.365,06


DMS média = 5.873,56 e DMS interação = 7.833,26; CV sistemas de manejo (%) = 13,99; CV velocidades na operação de semeadura (%) = 10,81.
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Figura 1. População inicial de plantas em função das velocidades na operação de semeadura.

Tabela 2. População final de plantas (nº de plantas ha-1) em função dos sistemas de manejo.

	                                                
  Sistemas de manejo
	Velocidades na operação de semeadura

	
	3 km h-1
	5 km h-1
	6 km h-1
	8 km h-1
	Médias

	SDh
	42.678,50
	  32.142,75 b
	28.571,25  b
	22.499,75
	 31.473,06 b

	SDd
	43.928,50
	  33.750,00 b
	 34.642,75ab
	21.785,00
	33.526,75ab

	CR
	47.857,00
	   37.500,00ab
	 29.470,25  b
	22.752,00
	 34.395,00ab

	CC
	48.571,00
	 41.428,75a
	   37.500,00a
	24.107,25
	 37.901,75a


Médias seguidas da mesma letra minúsculas na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Figura 2. População final de plantas em função das velocidades na operação de semeadura.

Tabela 3. Altura das plantas (cm) em função dos sistemas de manejo.
	                                                
   Sistemas de manejo
	Velocidades na operação de semeadura

	
	3 km h-1
	5 km h-1
	6 km h-1
	8 km h-1
	Médias

	SDh
	145,25
	138,50
	145,19
	148,88
	144,45

	SDd
	144,69
	137,63
	141,13
	141,81
	141,31

	CR
	135,88
	138,56
	137,25
	142,06
	138,44

	CC
	135,25
	138,88
	144,19
	142,31
	140,16


DMS média = 10,68 e DMS interação = 19,27; CV sistemas de manejo (%) = 6,86; CV velocidades na operação de semeadura (%) = 7,17.






















                                                                                   































Figura 3. Altura de plantas (cm) em função dos sistemas de manejo.
Tabela 4. Diâmetro do caule das plantas (cm) em função dos sistemas de manejo.
	
   Sistemas de manejo
	Velocidades na operação de semeadura

	
	3 km h-1
	5 km h-1
	6 km h-1
	8 km h-1
	Médias

	SDh
	       2,02a
	2,21
	2,35
	     2,78a
	2,38

	SDd
	2,14ab
	2,14
	2,13
	     2,24  b
	2,16

	CR
	2,02ab
	2,19
	2,29
	     2,34ab
	2,21

	CC
	1,71  b
	2,07
	2,02
	     2,25  b
	2,01


DMS média = 0,43 e DMS interação = 0,46; CV sistemas de manejo (%) = 17,76; CV velocidades na operação de semeadura (%) = 11,02 
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Figura 4. Diâmetro do caule das plantas (cm) em função das velocidades na operação semeadura.


Tabela 5. Valores médios de produtividade de aquênios do girassol (kg ha-1).
	                                                
Sistemas de manejo
	Velocidades na operação de semeadura

	
	3 km h-1
	5 km h-1
	6 km h-1
	8 km h-1
	Médias

	SDh
	   1.309,75a
	   1.371,25a
	   1.321,50a
	   1.244,25a
	  1.311,69a

	SDd
	   1.260,75a
	   1.294,50ab
	   1.143,50  b
	   1.033,25  b
	  1.183,00ab

	CR
	   1.172,25ab
	   1.156,00 bc
	      959,00    c
	      899,75  b
	  1.046,75  bc

	CC
	   1.068,25 b
	   1.126,00   c
	   1.054,50  bc
	      906,50  b
	  1.038,81    c


 Médias seguidas da mesma letra minúsculas na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Figura 5. Produtividade de aquênios do girassol (kg ha-1) em função das velocidades na operação de semeadura.
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