
Figura 1. Perda de carga determinada e estimadas pelas equações de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius. 

Figura 2. Perda de carga determinada e estimadas pelas equações de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius em escala logarítimica. 





Tabela 1. Perda de carga determinada em manômetro de mercúrio e estimada pelos métodos de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius.
	Leitura (mm)
	hf= 12,596 h'
	Tempo coleta
	Volume coletado
	Q

	Inferior
	Superior
	mc.a.
	(s)
	(L)
	(m3 s-1)

	8
	23
	0,39
	49,91
	21,5
	0,000431

	27
	43
	0,88
	38,85
	27,7
	0,000695

	57
	70
	1,6
	30,62
	28,8
	0,00094

	91
	104
	2,46
	21,72
	26,4
	0,00121

	133
	145
	3,5
	27,23
	38,7
	0,00142

	V
	Reynolds
	Hazen-Williams
	Swamee & Jain
	Blasius

	(m s-1)
	(VD/visc.)
	(m/100m)
	(m/100m)
	(m/100m)

	0,88
	27.782
	3,78
	4,13
	4,08

	1,42
	34.901
	9,1
	9,73
	9,42

	1,91
	47.277
	16
	16,82
	15,98

	2,48
	61.386
	25,5
	26,64
	24,86

	2,9
	71.666
	34,3
	35,78
	32,9
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