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	Spray solutions
	Adjustment equation
	*R2

	Water
	y = 0,0016x2 - 0,0791x + 4,0057
	0,918

	Paraquat
	y = -0,0052x2 + 0,8717x - 28,313
	0,890

	Paraquat + tributylcitrate
	y = -0,0007x2 + 0,2044x - 4,0171
	0,928

	Paraquat + vegetal oil
	y = -0,0052x2 + 0,8968x - 29,95
	0,808

	Figure 2. Profile volumetric distribution of water and grout using paraquat and adjuvants (coefficient of variation versus spacing) *R2 - Coefficient of determination.
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